W okresie od 1 lipca 2026r. do 30 czerwca 2027r. na terenie Gminy Gilowice obowiązywać będą następujące ceny za 1m3 odebranych ścieków, stawki opłaty abonamentowej oraz stawki za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:   
	Lp.
	Taryfowa grupa odbiorców
	Opłata stała 
	Cena w zł za 1m3 odprowadzonych ścieków

	
	
	Cena zł 
 za 1 miesiąc
	Cena taryfowa 
w zł/m3
	Dopłata brutto 
	Cena po dopłacie
w zł/m3

	
	
	netto
	wraz z 8% VAT
	netto
	wraz z 8% VAT
	zł/m3
	netto
	wraz z 8% VAT


	1
	Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza
	12,70
	13,72
	22,37
	24,16
	12,41
	10,88
	11,75

	2
	Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza korzystające z usługi e-faktury
	10,53
	11,37
	22,37
	24,16
	12,41
	10,88
	11,75

	3
	Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie norm przeciętnych zużycia wody
	9,60
	10,37
	22,37
	24,16
	12,41
	10,88
	11,75

	4
	Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie norm przeciętnych zużycia wody korzystające z usług e-faktury
	7,43
	8,02
	22,37
	24,16
	12,41
	10,88
	11,75

	5
	Jednostki i zakłady budżetowe rozliczane na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza
	12,70
	13,72
	22,47
	24,27
	11,76
	11,58
	12,51

	6
	Jednostki i zakłady budżetowe rozliczane na podstawie norm przeciętnych zużycia wody
	9,60
	10,37
	22,47
	24,27
	11,76
	11,58
	12,51

	7
	Podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlowo-usługową dostarczające wyłącznie ścieki o składzie zbliżonym do bytowych rozliczane na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza
	10,52
	11,36
	22,47
	24,27
	10,96
	12,32
	13,31

	8
	Podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlowo-usługową dostarczające wyłącznie ścieki o składzie zbliżonym do bytowych rozliczane na podstawie norm przeciętnych zużycia wody
	7,43
	8,02
	22,47
	24,27
	10,96
	12,32
	13,31

	9
	Zakłady przetwórstwa mięsnego posiadające instalację podczyszczania z flotacją ciśnieniową i koagulacją chemiczną
	16,06
	17,34
	26,80
	28,94
	9,71
	17,81
	19,23

	10
	Zakłady przetwórstwa mięsnego pozostałe
	16,06
	17,34
	30,77
	33,23
	11,09
	20,50
	22,14

	11
	Zakłady gastronomiczne, produkcja żywności bez zabudowanego separatora lub z 2,5-krotnym przekroczeniem substancji ekstrahujących się eterem naftowym
	10,52
	11,36
	26,80
	28,94
	10,41
	17,16
	18,53

	12
	Pozostali przemysłowi odbiorcy usług
	10,53
	11,37
	24,40
	26,35
	9,75
	15,37
	16,60


Stawki opłat netto za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Tabela 1. Wartość wagi (W) dla poszczególnych wskaźników Grupy I
	Nazwa wskaźnika
	Waga wskaźnika

	Pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT5 
	0,55

	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu - CHZT
	0,55

	Zawiesina ogólna
	1,2

	Azot ogólny (azot Kjeldahla)
	6

	Fosfor ogólny
	28

	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym
	3,5

	Chlorki
	0,2

	Siarczany
	0,2


Tabela 2. Stawki opłat netto za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych oraz dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w pobranej próbie dla wskaźników Grupy II 
	Nazwa wskaźnika
	Najwyższa dopuszczalna wartość1)
g/m3
	Jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji obowiązująca w 2026 r.2)

	1
	2
	

	Fluorki
	20,0
	400,46

	Siarczki
	1,0
	1313,38

	Rodanki
	30,0
	700,69

	Fenole lotne (indeks fenolowy)
	1,0 
	700,69

	Azot azotynowy
	10,0
	40,03

	Azot azotanowy
	3,0
	40,03

	Siarczyny
	10,0
	24,06

	Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne)
	15
	700,69

	Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne3) anionowe)
	15
	700,69

	Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne3) niejonowe)
	20
	700,69

	Bar
	3
	1051,13

	Beryl
	1
	1051,13

	Bor
	10
	1051,13

	Cynk
	1
	1051,13

	Cyna
	2
	1051,13

	Chrom ogólny
	0,4
	1051,13

	Kobalt
	1
	1051,13

	Molibden
	1
	1051,13

	Selen
	1
	1051,13

	Tal
	0,3 
	1051,13

	Tytan
	2 
	1051,13

	Wanad
	0,6
	1051,13

	Cyjanki związane
	5
	1051,13

	Chlor całkowity
	4
	1313,38

	Chlor wolny
	1
	1313,38

	Cyjanki wolne
	0,5
	1313,38

	Antymon
	0,2 
	1313,38

	Arsen
	0,2
	1313,38

	Chrom sześciowartościowy
	0,2
	1313,38

	Miedź
	0,2 
	1313,38

	Nikiel
	0,5

	1313,38

	Ołów
	0,2 
	1313,38

	Srebro
	0,5 
	1313,38

	Absorbowane związki chloroorganiczne –AOX
	1
	1313,38

	Lotne związki chloroorganiczne- VOX (chlorowane węglowodory lotne)
	1,5
	1313,38

	Lotne węglowodory aromatyczne-BTX (benzen, toluen, ksylen)
	1
	1313,38

	Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe
	0,1
	1751,80

	Rtęć
	0,02 
	1751,80

	Kadm
	0,4
	1751,80

	Tetrachlorometan (CCI4)
	3,0
	1751,80

	Pentachlorofenol (PCP)
	2
	1751,80

	Heksachlorobenzen (HCB)
	2
	1751,80

	Heksachlorobutadien (HCBD)
	3
	1751,80

	Trichlorometan (chloroform) (CHCb)
	2
	1751,80

	1,2-dichloroetan (EDC)
	0,2
	1751,80

	Trichloroetylen (TRI)
	0,2
	1751,80

	Tetrachloroetylen (PER)
	1
	1751,80

	Trichlorobenzen (TCB)
	0,1
	1751,80

	Heksachlorocykloheksan (HCH)
	0
	1910,47

	Aldryna
	0
	1910,47

	Dieldryna
	0
	1910,47

	Endryna
	0
	1910,47

	Izodryna
	0
	1910,47

	Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT)
	0
	1910,47

	Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)
	0
	1910,47

	Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)
	0
	1910,47


Uwagi do tabeli:

1) Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych określają: Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r., w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Zgodnie z Paragrafem 13, jeżeli ilość wprowadzonych ścieków przemysłowych stanowi więcej niż 10 % ogólnej ilości ścieków komunalnych, odprowadzanych do oczyszczalni lub gdy jest to niezbędne dla spełnienia warunków przy stosowaniu osadów z oczyszczalni na cele nieprzemysłowe, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może ustalić niższe niż określone w załączniku nr 2 do Rozporządzenia dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń.
2) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2026 r. (M.P.2025.719 z dnia 2025.08.04)

3) Odstępstwo od stawek określonych w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2026 r. ze względu na możliwość częściowej redukcji tych substancji w procesie oczyszczania.

Tabela 3. Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w pobranej próbie ścieków 

	Wskaźnik
	Gospodarstwa domowe
	Jednostki i zakłady użyteczności publicznej
	Podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlowo-usługową dostarczające wyłącznie ścieki o charakterze zbliżonym do bytowych
	Pozostali przemysłowi odbiorcy usług

	Podstawowe zanieczyszczenia
	Najwyższa dopuszczalna chwilowa wartość Nk - g/m3

	Pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT5


	700
	700
	700
	900

	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metoda dwuchromianowa - ChZT Cr
	1200
	1200
	1200
	1500

	Zawiesina ogólna
	500
	500
	500
	500

	Azot ogólny
	120
	120
	120
	120

	Fosfor ogólny
	15
	15
	15
	15

	odczynu (pH) 
	6,5< pH <9,5
	6,5< pH <9,5
	6,5< pH <9,5
	6,5< pH <9,5

	Dodatkowe zanieczyszczenia
	Najwyższa dopuszczalna wartość Nk - g/m3

	Substancje ekstrahujące się

eterem naftowym
	100
	100
	100
	100

	Chlorki
	1000
	1000
	1000
	1000

	Siarczany
	500
	500
	500
	500


Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8 % VAT.
 Podstawa prawna:

- Decyzja nr KR.RZT.70.44.2026 z dnia 9.06.2026r. wydana przez organ regulacyjny – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gilowice.

- Uchwała Nr XIII/98/2026 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z dnia 
1 lipca 2026r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków w gminach zlewni Żywiec na okres od 01.07.2026 roku do 30.06.2027 roku.
4

